OŠ GORNJE VRAPČE
ZAGREB, Vrapčanska 188

TROŠKOVNIK ZA POSTAVLJANJE SUSTAVA VIDEONADZORA
	R.br.
	STAVKA
	KOLIČINA
	CIJENA
	UKUPNO

	1.
	DRN-32164RSamostojeći 32 kanalni NVR, podržava 16Mpx/8Mpx/6Mpx/4Mpx/1080p DVC IP kamere, 4 x HDD, quadpleks, H.264/H.265 kompresija, brzina snimanja 16Mpx,8Mpx,6Mpx,4Mpx,1080p@25fps po kanalu, 2xHDMI i VGA video izlaz, napajanje 230V AC, fisheye dewarping.
	1
	
	

	2.
	HDD 8TB WD PurpleHDD 3,5", 8TB WD Purple.
	4
	
	

	3.
	DCN-BM8125AI-DLBullet IP video kamera, dual light, rezolucija 8Mpx/20fps, objektiv 2.8-12 mm moto-zoom, True WDR 120dB,H.265+, 2 x Array Black glass IR LED dometa 30-50m, 12VDC/PoE, SD kartica, Onvif, IP67 zaštita, VCA videoanalitika.
	13
	
	

	4.
	DCN-TF6283AI-DLTurret IP video kamera,Dual Light, rezolucija 6Mpx/25fps, objektiv 2.8mm, H.264+ i H.265+, True WDR 120dB, IR i White Light LED dometa 20-30 m, 12VDC/PoE, Onvif, IP67 zaštita, AI VCA.
	16
	
	

	5.
	DAJ-38Razvodna kutija za DVC kamere
	29
	
	

	6.
	DS-3E0528HP-EHikVision 24-portni gigabitni unmanaged PoE switch, 20× gigabit PoE port, 4× gigabit Hi-PoE port, 2× gigabit RJ45 port, and 2× gigabit optički port, PoE budget 370W, napajanje 100-240VAC (adapter u kompletu)
	2
	
	

	7.
	DAN-122WVodootporan napajač 12VDC, 2A. Za napajanje videokamera
	29
	
	

	8.
	HDMI-UTP-KVM2M-S60 ( 1080p ) Prijenos signala preko jednog UTP CAT-5E ili CAT-6 na izdvojeni lcd monitor do udaljenosti 60 metara
	1 komplet
	
	

	9.
	RO-12URack ormar 12U 600š x 607v x 450d zidni Light gray.
	1
	
	

	10.
	P-P1UPolica 1U 250mm (2 točke za fiksiranje) za ormare min. dubine 250mm, 30 kg nosivosti Light gray
	2
	
	

	11.
	P-NP9Naponski panel 9x230V, 19” sa kompletom kaveznih matica (4 kom).
	2
	
	

	12.
	PPL 3075 kabel za izradu napajanja kamera i sustava videonadzora
	500 m
	
	

	13.
	KABEL - F/UTP - 4X2X24 - AWG - CAT.6 - (305) - CONECTO1,13€
	2500 m
	
	

	14.
	KANAL - 40x40mm - 2m - ECCP4040B - ELETTROCANALI
	250 m
	
	

	15.
	KoposKANAL - 20x10mm - LHD20x10HD - 2m - KOPOS
	900 m
	
	

	16.
	Radovi na izradi instalacije i izmještanju postojeće,montaža opreme,provjera instalacije,programiranje kompletnog sustava te obuka korisnika za upravljanje kompletnim sustavom
	komplet
	
	


Rok za dostavu ponuda 14.7.2025. na adresu: ured@os-gornjevrapce-zg.skole.hr
PAGE  
2

